Справочная информация

**Анализ исходной воды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Размерность | Место водозабора |
| Скважины | Старица р. Белая |
| Жобщ | мг-экв/дм3 | 11,80 | 10,50 |
| Щобщ | мг-экв/дм3 | 5,92 | 4,91 |
| SiO2 | мг/дм3 | 13,07 | 9,25 |
| pH | ед. рН | 7,26 | 8,09 |
| Feобщ | мкг/дм3 | 3867,33 | 355,50 |
| Cu2+ | мкг/дм3 | 3,44 | 4,55 |
| ЖCa | мг-экв/дм3 | 8,76 | 8,20 |
| ЖMg | мг-экв/дм3 | 3,05 | 2,30 |
| Cl- | мг/дм3 | 66,98 | 66,33 |
| SO42- | мг/дм3 | 222,17 | 209,85 |
| NO2- | мкг/дм3 | 26,66 | 432,30 |
| NO3- | мг/дм3 | 0,76 | 0,62 |
| Взв. вещества | мг/дм3 | 16,20 | 4,67 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,03 | 0,02 |
| Ок. перм. | мгО/дм3 | 2,49 | 5,22 |
| NH3 | мг/дм3 | 1,58 | 0,69 |